附件

|  |
| --- |
| **3#综合办公楼增加电源插座等零星完善工程预算表** |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号及用途 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 电线 | 金龙羽电线电缆ZR/ZC BVR4平方；国标铜芯线单芯多股软线；阻燃 | 米 | 2400 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 电线管 | 明线走线槽；pvc电线槽塑料保护线管；加厚方形 | 米 | 800 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 插座 | 公牛开关插座；一开五孔带开关插座电源 | 个 | 68 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | UPS电源插座 | 公牛开关插座；10a三孔插座 | 个 | 7 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 屋顶检修爬梯 | 材质: 304不锈钢拉丝材质现场定制，壁厚1.2；梯类型: 直梯 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 腻子粉 | 内墙防霉防潮耐水环保白色腻子粉 | Kg | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 房间隔墙（6000\*400\*2600）\*2 | 1、基材:实木多层夹板15厘及18厘，达到国家E1级环保标准，防虫防腐。2、面料:天然实木面板，颜色红樱桃色，厚度0.6mm，热压贴面工艺3、油漆：UV漆，达到国家环保标准，漆膜硬度≥2H，成型厚度≥1.5mm；经9道磨退工艺，色泽均匀,硬度高，抗刮性强，涂层亮度均匀不褪色，表面平整、油漆无颗粒、气泡、渣点、间杂，色泽柔和，手感光滑；4、优质五金配件，高强度锌合金制造，坚固耐用，电镀均匀。液压缓冲式阻尼门铰链，开闭次数≥10000次，额定负载≥5Kg，开闭角度≥90°。 5、最终尺寸根据现场需求调整 | ㎡ | 31.2 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 辅材 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 合计 | 　 |