附件

**货物数量及性能参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 | 部件组成 | 尺寸 | 重量（约） | 数量 | 接口类型数量及技术参数 | 图片（仅供参考） |
| L1系列音响 | L1® Model II功放底座 | 12.8cm高×26.2cm宽×69.2cm深 | 10.7 kg | 3 | 专业音频信号接口(XLR, 6.5mm) | 20135410474854461b.jpg |
|  | L1® Model II立柱扬声器（上端） | 111.0cm高×9.0cm宽×10.5cm深 | 7.4 kg |  | 12个扬声器单元 |
|  | L1® Model II立柱扬声器（下端） | 111.0cm高×9.0cm宽×10.5cm深 | 7.9 kg |  | 12个扬声器单元 |
|  | B1低音箱 | 38.0cm高×26.0cm宽×45.0cm深 | 11.4 kg |  | 模块化、可扩展低音箱(可选配1-4个) |
|  | T4音频引擎 | 20.9cm长×16.5cm宽×6.7cm高 | 0.97 kg |  | 线路/麦克风输入×4立体声线路输入×1ToneMatch接口×1 前级输出×3主输出×1 辅助输出×1USB接口×1 | L1调控台.bmp |
| S1系列音响 | S1 PRO | 33.0cm高×24.1cm宽×28.6cm深 | 6.8 kg | 11 | 线路/麦克风输入×2立体声线路输入×1前级输出×1USB接口×1蓝牙连接 | S1.jpg |
| 无线麦克风 | 无线麦克风 | 39.8cm长×19.5cm宽×3.9cm高 | 1.3 kg | 12 | 载波频段：UHF615-670MH通道数：双通道信道数目：200个 信道间隔：300KHZ 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100db 最大偏移：±45KHZ 音频频率响应：40HZ-18KHZ(±2db) 综合信噪比：>105db 综合失真：≤0.5%  | 微信图片_20200715142152.jpg |
| 另行配送 | 话筒防尘套300个 |  |  |  |  |  |
| 话筒支架14个 |  |  |  |  |  |
| 机箱3套 |  |  |  |  |  |