附件1

**货物（赠送品）数量及性能参数**

一、智能测温门岗机器人（2台）

|  |
| --- |
| **规格参数表** |
| 操作系统 | 安卓 7.1 操作系统及以上 |
| 整机尺寸 | 592mm\*440mm\*1475mm |
| 净重 | ≈45KG |
| 供电电源 | AC100-120V 50Hz/60Hz 2.0AAC200-240V 50Hz/60Hz 1.0A |
| 最大功率 | 200W |
| 网络通讯 | WIFI/4G（4G模块为付费选配） |
| 眼部表情 | LED 全彩动态灯效 |
| 拾音方式 | 线性四麦克风阵列，有效识音距离 3 米以内 |
| 语音播报 | 支持文本内容转化为语音播放 |
| 人脸识别 | 支持人脸活体属性检测功能，有效识别距离 1.5 米以内 |
| 安保监控摄像头 | 200万像素，高清ICR红外夜视 |
| 水平监控角73°，垂直监控角52.4° |
| 实时视频存储，内置存储容量128GB |
| 红外热成像 | 热成像：160\*120 |
| 镜头:焦距3mm，f1.1, 视角50°\*37.2° |
| 测温范围：30~45℃ |
| 测温精度：无黑体±0.5℃；有黑体±0.3℃ |
| 触控屏 | 15.6 寸，十点触控，全视角，屏幕比例 16:9，分辨率 1920\*1080 |
| 显示屏 | 27 寸，全视角，屏幕比例 9:16，分辨率 1080\*1920 |
| 二维码扫描仪 | 支持一维、二维码，识别精度≥5mil，最佳识读距离 50-100mm |
| 身份证读卡器 |  感应式二代身份证识别 |
| 读卡响应速度<1s，读卡距离 0～30mm |
| 凭条打印机 | 内置 58mm 热敏打印机，具备自动切纸功能 |
| 4G模块（**付费选配，流量卡自备**） | 4G模块(移动、电信、联通) |
| IC卡发卡机(**付费选配**) | 支持读写 IC 及 RF 卡，发卡箱最大容纳 150 张（卡片厚度 0.76mm） |
| 门禁模块 | 接收器：12V,0.5A直流。发射器：5V，2OM |
| 适用环境 | 仅限于海拔5000米以下室内使用 |
| 机器人温湿度要求 | 温度-10～40℃；湿度20～80% RH |
| 测温温湿度要求 | 温度5℃~40℃，湿度＜95%RH |
| **机器人标准配置** |
| 名称 | 名称 |
| 机器人外包装 | 机器人外包装 |
| 机器人本体 | 机器人本体 |
| 国标AC电源线1.5米 | 国标AC电源线1.5米 |
| 用户使用手册 | 用户使用手册 |
| 合格证 | 合格证 |

 二、壁挂式测温仪（赠送30台）

|  |  |
| --- | --- |
| 显示屏幕 | 三位数显 |
| 测量范围 | 0-50度 |
| 测量精度 | 正负0.2度 |
| 使用环境温度 | 5-45度 |
| 自动测量 | 测量距离5-10厘米 |
| 响应时间 | 01.秒，显示时间0.5秒 |
| 报警指示 | 高于37.5度红灯闪烁并发出“滴滴”声 |
| 计数能力 | 999 |
| 供电方式 | USB供/充电；外置18650可充锂电池 |
| 充电提示 | 充电亮红灯，充满时亮绿灯 |
| 产品净重 | 235克，不含电池 |
| 产品尺寸 | 170\*110\*130毫米 |
| 安装方式 | 钉钩/双面胶粘/支架固定 |
| 配件 | 双面粘胶2个，充电线1条，螺丝1套 |
| 彩盒尺寸 | 180\*120\*140毫米 |