附件1

标的物资要求

序号	物资名称	规格/参数	单位	数量	备注
1	移动紫外线消毒灯	1.电压：220V/50Hz。

2.材质：碳钢，灯臂可180度转动，双管60W。

3.无臭氧。

4.技术参数满足或高于《GB 19258-2012》标准。	台	5	所供物资应满足或高于规格/参数要求
2	医用N95口罩	1.结构及组成：内外层为聚丙烯（PP）无纺布，中间层为聚丙烯（PP）熔喷布。

2.样式：头戴式，1个/袋，真空独立包

3.医用N95口罩产品性能符合《GB19083-2010 医用防护口罩标准技术要求》，且产品在有效使用日期之内，生产日期在送货日期半年内。	个	6000	所供物资应满足或高于规格/参数要求
3	医用一次性隔离面罩	1.样式：半面罩式。

2.材质:固定装置采用橡筋带构成，防护罩采用聚氯乙烯（PVC)和（或)聚碳酸酯（PC)树脂制成，头架采用尼龙和（或)聚碳酸酯（PC)树脂制成，高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。

3.结构:高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。

4.规格：长33*宽22cm，橡筋带长32cm*宽2cm，泡沫条长24cm*宽3cm*高2.3cm。	个	5000	所供物资应满足或高于规格/参数要求
4	医用一次性隔离衣	1.颜色：蓝色

2.样式：Ⅲ型反穿式，1件/袋，真空独立包

3.材质：覆膜无纺布，松紧袖口，腰间领口捆绑设计，领口绳长130cm,腰间绳长160cm,衣长115cm,衣宽66cm(前片），袖长56cm。

4.技术参数满足或高于《GB/T 38462-2020》标准。	件	4000	所供物资应满足或高于规格/参数要求
5	医用一次性防护服	1.材质:PP+PE抗静电，白色（含蓝色封胶条）。

2.整体：连体衣款式，前中门襟边缘有粘胶，底部有拉链，帽边、袖口和脚口边有弹性橡筋，所有接缝有防水胶条、含脚套，1件/袋，真空独立包。

3.防护服可抵抗：30％H2SO4、10％NaOH的渗透。

4.耐液体喷雾：防固体气密颗粒和轻喷雾形式的耐液体渗透。

5.医用防护服必须要有医疗器械注册证编号或应急备案编号，产品性能符合《GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求》，且产品在有效使用日期之内，生产日期在送货日期半年内。	件	1000	1. 所供物资应满足或高于规格/参数要求

2.交货时应提交《检测报告》