附件2

深圳市智能居家适老化改造消费提升专项活动资助品类目录

（注：申报的品牌产品须符合相应“品种”和“参考品名”所列的功能描述和技术参数）

序号	品类	品种	参考品名
1	辅助器具适配	助视器

功能描述：由摄像机拍摄物体，再将图像放大显示呈现，主要聚焦阅读，用于放大影像及文字，方便工作及生活。

技术参数：支持放大倍数，可调节以满足不同视力需求，显示模式多样，如全彩、灰度等。	台式电子助视器

技术参数：常配备高分辨率摄像头、大屏幕显示器。
便携式电子助视器
2
助听器

功能描述：辅助听力衰退或听觉障碍老年人放大外界声音，方便交流。

技术参数：技术涵盖降噪、自适应；音量可调节，频率覆盖广；可支持无线连接，防水防尘设计。	成人助听器
骨导式助听器
助听器套装
3
寻物器

功能描述：通过无线传导技术，将物品与遥控器配对，辅助寻物。

技术参数：支持无线传导技术，远程定位；ABS材质为主；一键寻物发声，可支持APP绑定。	终端寻物器
物品防丢失定位器
4
语音发声器

功能描述：辅助言语障碍老年人，通过语音发声器可将喉部振动转换成语言，达到与外界交流的目的。

技术参数：采用高保真音频技术，清晰发声；环保ABS材质；内置灵敏麦克风，支持语音控制；支持多种音效。	电子人工喉
5
沟通装置

功能描述：适用于沟通或言语障碍老年人，通过字母、图片和声音来辅助其面对面与外界进行简单沟通的电子设备。

沟通板
6
适老化计算机输入设备

功能描述：辅助老年人通过头部、眼部轻微运动，代替鼠标和键盘去操控电脑的电子设备。

技术参数：采用先进控制技术，实现非接触式操作；高精度传感器，确保精准输入；环保耐用材质，如ABS或金属框架；支持多平台兼容，无线/有线连接。	头控仪
眼控仪
7
轮椅

功能描述：适用于躯干无力、坐不稳，但手有一定活动能力的老年人。

技术参数：尺寸适配不同体型，座位宽度≥45cm，含电动/手动驱动，承重强，配备稳固轮胎与可调节功能，具备刹车系统、安全带和防侧翻设计。	高靠背轮椅
体位支撑轮椅
偏瘫轮椅
电动轮椅

技术参数：电动轮椅理论行驶距离10-50公里，双锂电池，智能控制，高端电磁刹车，适合老年人操作。
8
出行辅助器具

功能描述：为老年人出行提供稳定支撑，帮助行动不便者保持平衡、增加步行稳定性，促进独立行走能力。

技术参数：轻量合金材质，坚固耐用。	爬楼机
老年助行推车

技术参数：可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。
智能拐杖

功能描述：具备多种实用功能，如‌定位、‌防滑、‌照明、‌紧急报警等，以满足用户在不同场景下的需求。
9
辅助饮食装置

功能描述：帮助特定人群（如老年人）更方便、更安全地进行饮食活动而设计的装置。	喂饭机器人

功能描述：通过使用下颌或肩等部位推动棒状操作杆，操作机器人手臂前端装有的叉和勺子，能够将食物自动夹起并送到操作者嘴边。

技术参数：智能识别、精准控制喂食量，支持多种喂食模式；采用低噪音电机，运行平稳；接触食物部分多采用食品级不锈钢或安全塑料（如BPA-free材料）。主体结构坚固耐用，便于清洁。
10
护理床

功能描述：辅助功能障碍老年人，根据需要可以手工、电动调节床垫支撑台的高度和角度，方便休息和护理，增加舒适性。具备翻身、防侧滑等功能。

技术参数：床身主要采用钢结构，床板主要为冷轧钢板或实木，护栏多为铝合金或塑料，确保稳固耐用且安全。	手动护理床

功能描述：具备便捷、稳固脚轮，灵活适用多场景，省力手摇便捷照护。

技术参数：能够调节升降板角度。
电动护理床

技术参数：采用3电机4功能的设计，实现背抬、腿抬、背腿联动、上下一键升降。
11
辅助行走装置

功能描述：辅助老年人等行动不便或失能人员在病床、卫生间、客厅、户外等地无障碍移位，减轻家属及护理人员工作强度，降低护理风险、避免二次伤害。

技术参数：主体结构常采用高强度铝合金或碳纤维等轻质材料，确保设备轻便且耐用；与人体接触部分则选用柔软、透气、抗菌的材质。	多功能移位机

助行机器人

功能描述：具备智能感应与平衡控制技术，支持多种行走模式与速度调节。

技术参数：具备遥控操作、数据记录与分析功能。
12
辅助站立装置

功能描述：使一个处于卧姿的人缓慢移动到直立位置的定位和支撑平台。	站立床

功能描述：采用电动或手动调节方式，实现床面0-90°或更大范围的角度调节，帮助用户从卧位过渡到站位，进行站立训练。

技术参数：主体结构采用高强度、耐腐蚀的材料，如不锈钢、铝合金等，确保承重能力与稳定性；床面及接触皮肤部分则选用柔软、透气的材质，以提升用户的舒适度。
13

如厕洗澡安全	如厕沐浴器具

功能描述：能够辅助移动困难或不能蹲下老年人大小便和洗浴，移动方便。

技术参数：采用易清洁设计，接触皮肤部分多选用防水、防滑、易清洁的材质。	移动浴厕椅

功能描述：防水坐垫，承重强。
定制坐便冲凉椅

功能描述：可调节高度与角度。
洗浴床

技术参数：不锈钢主框架或可充气环保PVC 材质。
大小便智能护理机器人

功能描述：具备智能感应、自动清洁、烘干、除菌等功能；接触皮肤部分多采用抗菌、防水、易清洁的材质，主体结构多选用坚固耐用、耐腐蚀的材料。能够通过微电脑控制自动处理排泄物并清洁。
大小便智能护理床

功能描述：具备智能感应、自动清洁、烘干、除菌等功能；接触皮肤部分多采用抗菌、防水、易清洁的材质，主体结构多选用坚固耐用、耐腐蚀的材料。能够自动处理排泄物并清洁。
智能洗浴机

功能描述：具备智能感应、自动清洁、烘干、除菌等功能；接触皮肤部分多采用抗菌、防水、易清洁的材质，主体结构多选用坚固耐用、耐腐蚀的材料。
智能马桶盖

功能描述：具备智能感应、自动清洁、烘干、除菌等功能；接触皮肤部分多采用抗菌、防水、易清洁的材质，主体结构多选用坚固耐用、耐腐蚀的材料。座圈能够即时加热。
14	康复护理器具	上下肢康复训练器

功能描述：辅助老年人改善肢体关节活动范围，进行肢体肌力及协调性训练。

技术参数：具备多模式训练功能，如主动、被动、协同训练，智能调节运动强度和频率，配备高精度传感器实时监测运动状态，确保训练效果和安全。	四肢联动康复训练仪
柔性外骨骼机器人

功能描述：注重人机交互的舒适性和便捷性，采用轻质、柔性的材料设计，提升用户使用体验。
手指康复训练器
上肢康复机器人
下肢康复机器人
15
康复保健器具

功能描述：缓解身体局部僵硬、缓解酸痛、促进局部血液循环，可热敷加热，仿真手法、多角度可调节，可多部位使用。

技术参数：具有高精度传感器与控制系统，确保治疗精准；多模式、多档位调节满足个性化需求；智能感应与数据分析提升治疗效果；采用环保无毒、耐磨耐用的材料，如硅胶按摩头、优质皮革或防水塑料等；内部组件选用高性能电机、精密轴承等，确保设备稳定可靠。	筋膜枪
按摩椅
按摩仪

智能泡脚桶
16
康复理疗器具

功能描述：利用物理原理对人体进行治疗或保健的医疗器械，通过不同的作用机制，如气压循环、红外线辐射、加热等来促进血液循环、缓解疼痛、消炎消肿、促进组织修复等，具备精准的治疗模式与强度调节功能。

技术参数：采用医用级材质，如耐高温、耐腐蚀的合金材料，以及柔软亲肤的接触面材料，确保治疗过程的安全与舒适。	气压治疗仪

功能描述：能够精确控制气压波动。
红外线理疗仪

功能描述：能够稳定输出特定波长红外线。
热疗仪

功能描述：能够控制适宜温度与加热时间。
17
康复运动器具

功能描述：设备通过精准康复、个性化训练等，促进力量与耐力恢复，强化心肺功能与肌肉锻炼，提升大脑认知功能，促进全面恢复。

技术参数：集成智能控制、多模式训练、个性化调节等技术，提供安全、高效、多样化的康复训练方案。	康复跑步机

功能描述：具备缓震系统，减少运动伤害。
康复运动单车

功能描述：能够调节阻力，满足不同强度需求。
踏步机
认知训练仪

功能描述：通过视觉、听觉刺激，辅助患有认知症障碍的老年人进行康复训练的电子设备。

技术参数：通常由主机、软件等组成。
18	居家环境改善	特殊开关

功能描述：适用于身体功能障碍老年人控制电子回路开关。	声光延时开关

技术参数：具备声光双重感应，工作电压范围160-250V交流，延时时间可调，适用于节能照明控制，材质上常选用耐候性好的塑料或金属外壳。
眼控开关

技术参数：采用图像识别技术，通过摄像头捕捉人眼状态控制开关，具备高精度摄像头和图像处理模块，材质上注重轻便与耐用、便于安装和使用。
19
家用智能烹任装置

功能描述：以智能化技术为核心，集自动烹饪、精准温控及便捷操作于一体，为用户提供高效、健康、个性化的烹饪体验。

技术参数：集成智能控制系统，支持多种烹饪模式（如蒸、煮、炒、烤等），具备精准控温控时功能。接触食材的部件多采用食品级不锈钢或耐高温、耐腐蚀的材质。	智能家用炒菜机器人

技术参数：具备自动切配、搅拌等功能；可根据用户输入的菜谱或预设程序自动烹饪；可定制个性化食谱。
AI烹饪微波炉

功能描述：具有智能湿度感应、智能火力调节等功能，具有简单的预设菜单功能。
20
室内照明改善设备

功能描述：能自动感应环境光线变化，在暗处自动亮起、亮处自动熄灭的智能照明设备，满足不同场景需求。	感应夜灯

技术参数：具备人体感应或光敏感应功能，自动调节亮度或开关；采用LED等高效光源，寿命长且节能省电；外壳多为环保塑料或金属材质，耐腐蚀、耐摔，且具备良好的散热性能；灯角度可调，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，方便用户起夜使用。
21
适老娱乐设备	老人唱戏机

功能描述：专门为老年人设计的唱听戏设备，内置丰富戏曲资源，支持视频播放和音频播放；带有显示屏和触屏操作功能，方便老年人观看戏曲视频。
适老智慧屏

功能描述：以老年人友好为核心，提供便捷操作的个性化服务与智能互联的家庭娱乐与信息管理解决方案，提升老年人的生活质量。

技术参数：大字体、大图标，操作简单、健康护眼；具备语音和体感操作功能，内置适合老年人的影音、游戏等应用。
22
来访提醒装置

功能描述：采用无线传输，以震动闪光、视听等方式提醒老年人有客来访。

技术参数：配备高清摄像头；内置扬声器与麦克风，实现语音对讲；耐用材质外壳、防水的ABS或合金材质。	视听门铃
智能门锁

技术参数：支持指纹识别、人脸识别等多种开锁方式；具备指纹AI防伪、NFC卡防复制等多项安全功能；具备高清摄像头、云存储等，集成智能系统，支持通过手机端APP查看家门口情况；适配不同厚度和材质的门，安装简便。
23
起坐辅具器具

功能描述：具有电动起身功能，帮助关节受限、腰腿弯曲障碍及膝关节疼痛无力的老年人更好地起身下蹲；两侧配有扶手。

技术参数：采用高强度、耐腐蚀、易清洁的材质。	起坐沙发

技术参数：具备调节靠背角度、支撑腰部和颈部的功能，材质舒适且耐用。
智能马桶升降椅

技术参数：一键升降、高度可调，承重能力强。
24
情感陪伴装置

功能描述：能够为老年人提供情感支持和陪伴，帮助其度过孤独时光。

技术参数：采用先进的AI技术，具备情感识别与交互能力，能够理解用户情绪并提供个性化陪伴；集成多种传感器与智能算法，实现精准感知与流畅互动；外观材质多选用柔软、亲肤的材质。	情感陪伴机器人
宠物机器人
25	智能安全监护	自动报警装置

功能描述：自动感知身体功能障碍者身体状态（如跌倒、大小便失禁等）并及时报警。

技术参数：采用高精度传感器如毫米波雷达等，实时监测环境变化或人体状态，如跌倒、起身等，具备快速响应与准确报警能力。可通过手机、电话语音、短信等多种方式发出报警信息。	跌倒检测毫米波雷达
失禁报警器
非接触式卧床人员起身报警设备
26
紧急呼叫装置

功能描述：具备一键触发、即时通讯的功能特性，确保在紧急情况下老年人及相关亲属、护理人员能够迅速连接救援服务。

技术参数：内置高灵敏度传感器，能在紧急情况下迅速启动并发送信号，可通过手机、电话语音、短信等多种方式发出报警信息，信号传输稳定。对于需要防水防尘的产品，还需采用特殊材质和密封设计。

紧急呼叫设备
27
躯干防护或全身防护辅助器具

功能描述：防护全身或躯干的辅助器具。主材质为复合布、橡胶等。用于上下肢或躯干。

技术参数：具备高灵敏度传感器和智能算法，实时监测用户姿态和健康状况；具备快速响应机制，如气囊在预判跌倒后迅速充气保护。选用航空级面料和医疗级气囊材料，确保防护效果与穿着舒适度。	智能防护腰带
智能防摔马甲
髋部防护裤
智能防摔气囊服
28
智能感知看护装置

功能描述：通过新型传感器、大数据和人工智能技术的结合，实现对老人生命体征（如心电、睡眠等）、身体安全健康（如血压、血糖、心电等）进行实时监测，具备自动紧急求救功能。

技术参数：实时数据采集与分析，提供生命体征监测等功能；支持远程监控与报警；内部电子元件选用高灵敏度和稳定性的材料，保证监测数据的准确性。	毫米波雷达智能睡眠监测仪

技术参数：采用高精度传感器，如毫米波雷达，实现非接触式监测。
智能床垫
智能健康感知看护仪
老年健康安全手表

技术参数：防水防尘设计，提高在不同环境下的适用性。
动态心电记录仪
29
智能健康监测装置

功能描述：集精准测量、数据记录、智能分析、远程监控及健康管理建议于一体的便携式监测设备，显著提升用户健康管理的便捷性与科学性。

技术参数：高精度传感器，确保测量准确；实时数据传输，支持无线数据传输与移动应用管理，辅助健康评估。	智能血压计

技术参数：获得国家二类医疗器械注册认证。
智能血糖仪

技术参数：获得国家二类医疗器械注册认证。
30
家用照护装置	家用制氧机

技术参数：医用级别供氧，外置电源；制氧量≥3L/min，氧浓度≥90%，高效稳定，噪音低≤55dB；自由设定吸氧时间。
家用吸痰机

功能描述：为家庭护理提供便捷、有效的呼吸道清理解决方案。

技术参数：支持AC220V电源；具备宽范围负压调节能力，抽气速率高，可快速清除痰液。
31
意外报警器

功能描述：发生意外时，响铃提醒老年人或其家属及时处理。

技术参数：能够实时传输数据，可通过手机、电话语音、短信等多种方式发出报警信息；防尘防水防爆；采用工程塑料、铝合金或PVC，耐腐蚀性好。	溢水报警器
烟雾报警器
煤气泄露报警器
门磁感应器

技术参数：获得质量检验中心质量检测报告。