附件3

《技术要求偏离表》

序号	货物名称	技术参数要求
1	三人位

弧形沙发	规格：2900*1500*430/700

材质：▲1、面料：采用优质真皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合：GB/T 16799-2018 （涂层厚度：＞25μm）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4 级，撕裂力≥20N，禁用偶染料未检出（检出限3.64mg/kg），游离甲醛未检出（检出限20mg/kg），可萃取的重金属(铅)未检出（检出限0.02mg/kg），可萃取的重金属 (镉)≤2mg/g未检出（检出限0.02mg/kg）；气味GB 17927.1-2011 阻燃I级 。 2、内架：全实木双面刨框架，防蛀，不易变形。

3、海绵：采用高回弹的优质海绵，符合GB /T 10802-2006 拉伸强度≥110KPa，伸长率≥120%、感官要求、回弹率

GB17927.1-2011 阴燃I级QB/T2280-2016 密度（座面）≥50kg/m³

4、配件：采用优质的五金配件，各项指标达国家标准。

2

单人位

沙发	规格：730*710*430/920

材质：▲1、面料：采用优质真皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落， 符合：GB/T 16799-2018 （涂层厚度：＞25μm）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4 级，撕裂力≥20N，禁用偶染料未检出（检出限3.64mg/kg），游离甲醛未检出（检出限20mg/kg），可萃取的重金属(铅)未检出（检出限0.02mg/kg），可萃取的重金属 (镉)≤2mg/g未检出（检出限0.02mg/kg）；气味GB 17927.1-2011 阻燃I级 。 2、内架：全实木双面刨框架，防蛀，不易变形。

3、海绵：采用高回弹的优质海绵，符合GB /T 10802-2006 拉伸强度≥110KPa，伸长率≥120%、感官要求、回弹率

GB17927.1-2011 阴燃I级

QB/T2280-2016 密度（座面）≥50kg/m³

4、配件：采用优质的五金配件，各项指标达国家标准。
3	组合茶几	大茶几规格：800*310

要求：▲1、面料采用马胺皮，台面采用优质岩板、表面无裂纹，无损伤，无剥落，

2、基材：中密度纤维板 符合GB/T 18958-2022 密度≥0.7g/m³，内胶合强度≥0.55MPa，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥3000MPa，表面胶合强度≥0.95MPa

GB 18580-2017 甲醛释放量（气候箱法）未检出（检出限0.005mg/m³）

GB/T 11718-2021 含水率

3、配件：采用优质的五金配件，各项指标达国家标准。

小高圆茶几规格：500*470

1、面料：采用马胺皮，台面采用优质岩板、表面无裂纹，无损伤，无剥落，

2、基材：中密度纤维板 符合GB/T 18958-2022 密度≥0.7g/m³，内胶合强度≥0.55MPa，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥3000MPa，表面胶合强度≥0.95MPa

GB 18580-2017 甲醛释放量（气候箱法）未检出（检出限0.005mg/m³）

GB/T 11718-2021 含水率

3、配件：采用优质的五金配件，各项指标达国家标准。

4	边几

规格：400*510

要求：1、面料：台面采用优质岩板、表面无裂纹，无损伤，无剥落， 简约时尚岩板面板,良好的防污性能,硬度高,耐刮花,耐腐蚀,使用寿命长。
2、配件：采用优质的五金配件，表面自动静电粉沫喷涂，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，防锈、防腐蚀。面漆为静电压纹喷涂，光亮平整，油漆无颗粒、气泡及渣点，各项指标达国家标准。

5	圆墩

规格：500*480*380*4901 材质：面料：采用优质真皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落， 符合：GB/T 16799-2018 （涂层厚度：＞25μm）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4 级，撕裂力≥20N，禁用偶染料未检出（检出限3.64mg/kg），游离甲醛未检出（检出限20mg/kg），可萃取的重金属(铅)未检出（检出限0.02mg/kg），可萃取的重金属 (镉)≤2mg/g未检出（检出限0.02mg/kg）；气味GB17927.1-2011 阻燃I级 2、内架：全实木双面刨框架，防蛀，不易变形。

3、海绵：采用高回弹的优质海绵，符合GB /T 10802-2006 拉伸强度≥110KPa，伸长率≥120%、感官要求、回弹率

GB17927.1-2011 阴燃I级

QB/T2280-2016 密度（座面）≥50kg/m³

4、配件：采用优质的五金配件，各项指标达国家标准。全新PP塑料；原木色榉木方脚。

6	二人位沙发	二人位沙发规格：1500*850*90； 边几②规格：500*600*620 ▲1、木材：采用白蜡木，符合GB/T 29894-2013、GB/T 16734-1997 木种鉴定：白蜡木GB/T3324-2017 木材含水率 10.1%，甲醛释放量（干燥器法）未检出，GB/T 1927.9-2021 抗弯强度≥110MPa

2、芯板：实木多层板

3、结构：榫卯工艺

4、饰面：半开放半封闭，高级环保漆三底四面

5、高密度定型海棉，做工精细，档次高档大气，符合GB /T 10802-2006 拉伸强度≥110KPa，伸长率≥120%、感官要求、回弹率GB17927.1-2011 阴燃I级

QB/T2280-2016 密度（座面）≥50kg/m³

6、皮面面料采用PU皮制作，符合：GB/T 16799-2018 （涂层厚度：＞25μm）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4 级，撕裂力≥20N，禁用偶染料未检出（检出限3.64mg/kg），游离甲醛未检出（检出限20mg/kg），可萃取的重金属(铅)未检出（检出限0.02mg/kg），可萃取的重金属 (镉)≤2mg/g未检出（检出限0.02mg/kg）；气味GB 17927.1-2011 阻燃I级
7	边几②
8	供台	规格：1000*350*860

▲1、木材：采用榆木，符合GB/T 29894-2013、GB/T 16734-1997 木种鉴定：榆木GB/T3324-2017 木材含水率 10.1%，甲醛释放量（干燥器法）未检出，GB/T 1927.9-2021 抗弯强度≥110MPa

2、芯板：实木多层板

3、结构：榫卯工艺

4、饰面：半开放半封闭，高级环保漆三底四面
9	跪垫	规格：直径500*高100

1、材质：采用优质棉线材质制作，表面无裂纹，无损伤，无剥落，柔韧可靠舒适，亚麻坐面舒适透气，易打理。
2、做工：纯手工精心编织制，跪感舒适 承重性好，不变形。
3、各项指标达国家标准。
10	三人等候椅	规格：1810*700*860 ▲坐板：采用环保自结皮PU聚氨酯发泡一体模塑成型,内置钢架骨架全包裹，横梁：采用优质80mm*90mm八角形钢管制造厚度1.5mm,扶手脚：采用约1.1mm加硬钢板，250T深拉成型技术，全自动MIG焊接技术制造。成品为闪光银颜色
11	屏风	规格：1500*2800

1、木材：采用橡木，符合GB/T 29894-2013、GB/T 16734-1997 木种鉴定：橡木

GB/T3324-2017 木材含水率 10.1%，甲醛释放量（干燥器法）未检出，

GB/T 1927.9-2021 抗弯强度≥110MPa
12	博古架	规格：960*300*1960

1、木材：采用榆木，符合GB/T 29894-2013、GB/T 16734-1997 木种鉴定：榆木

GB/T3324-2017 木材含水率 10.1%，甲醛释放量（干燥器法）未检出，

GB/T 1927.9-2021 抗弯强度≥110MPa

2、芯板：实木多层板

3、结构：榫卯工艺

13	衣帽架	规格：840*420*1700

1、木材：采用榆木，符合GB/T 29894-2013、GB/T 16734-1997 木种鉴定：榆木

GB/T3324-2017 木材含水率 10.1%，甲醛释放量（干燥器法）未检出，

GB/T 1927.9-2021 抗弯强度≥110MPa

2、芯板：实木多层板

3、结构：榫卯工艺
14	茶水柜	1.规格（mm）:900W（±5%）*400D（±5%）*900H（±5%

2.▲面材：厚度≥0.6mm 厚木皮，胡桃木皮经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然色泽一致，甲醛释放量≤0.1mg/L,含水率≤ 10-12%；

3.▲基材：实木封边，采用 E0 级中纤板；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形,密度≥0.7g/m³，内结合强度≥0.55MPa，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥3000MPa，表面结合强度≥0.95MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m³；

4.▲胶粘剂：符合 GB 18583-2008, 游离甲醛＜0.05g/kg，苯含量＜0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤5g/L；

5.▲水性油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，挥发性有机化合物含量≤150g/L；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤501mg/kg；游离甲醛≤ 12mg/kg。

6.配件：采用五金配件，所有五金配件作防锈、防腐处理且表面镀层没有剥落现象。
备注：以上物品规格单位均为mm，±5mm；

如三人位弧形沙发规格：2900*1500*430/700即2900mm±5mm*1500mm±5mm*430mm±5mm/700mm±5mm