附件2

2025年深圳市居家适老化“焕新”活动补贴产品类别清单

（注：申报的品牌产品须符合相应“品种”和“参考品名”所列的功能描述和技术参数）

序号	品类	品种	参考品名
1	辅助器具

适配	助视器

功能描述：由摄像机拍摄物体，再将图像放大显示出来，主要聚焦阅读，用于放大影像及文字，方便工作及生活。

技术参数：支持放大倍数，可满足不同视力需求，显示模式多样，如全彩、灰度等。	台式电子助视器

技术参数：常配备高分辨率摄像头、大屏幕显示器。
便携式电子助视器

功能描述：支持手持与台式模式自由切换，方便书写或固定阅读。‌
2
助听器

功能描述：辅助听力衰退或听觉障碍老年人放大外界声音，方便交流。

技术参数：技术涵盖降噪、自适应；音量可调节，频率覆盖广；可支持无线连接，防水防尘设计。	盒式助听器
耳内助听器
耳背助听器
骨导式助听器

技术参数：采用骨振器将电信号转换为机械振动，减少传统气导助听器的堵耳效应，音质更清晰自然‌支持运动场景佩戴，采用防汗防滑设计确保剧烈活动时稳定使用。‌
3
放大设备	放大镜
放大镜指甲钳

技术参数：通过集成光学放大镜，帮助视力弱或老花人群精准观察指甲边缘，显著降低误剪皮肤的风险‌；具有‌防飞溅设计，可有效收集指甲碎屑，保持环境整洁。
老花镜（含AI老花镜）

功能描述：AI老花镜通过实时检测视线动态调节镜片度数，实现远近自适应变焦，同步集成防蓝光、多场景适配及健康监测功能，精准满足老花人群的视力需求。‌
4
寻物器

功能描述：通过无线传导技术，将物品与遥控器配对，辅助寻物。

技术参数：支持无线传导技术，远程定位；建议采用ABS材质为主；一键寻物发声，可支持APP绑定。	终端寻物器

功能描述：通过 ‌RFID自动识别技术‌或‌蓝牙定位系统等技术‌‌，结合可粘贴的‌电子标签‌‌实现物品精准定位，支持用户通过微信小程序或手机APP实时定位丢失物品。
物品防丢失定位器

功能描述：基于‌蓝牙/UWB/GPS多模定位等技术‌‌，通过绑定手机APP实现‌实时位置追踪‌‌，并支持‌电子围栏警报‌（超出预设范围自动提醒）‌和‌历史轨迹查询。‌‌
5
语音发声器

功能描述：辅助言语障碍老年人，通过语音发声器可将喉部振动转换成语言，达到与外界交流的目的。

技术参数：采用高保真音频技术，清晰发声；建议采用环保ABS材质；内置灵敏麦克风，支持语音控制；支持多种音效。	电子人工喉
6
适老化计算机输入设备

功能描述：辅助老年人通过头部、眼部轻微运动，代替鼠标和键盘去操控电脑的电子设备。

技术参数：采用先进控制技术，实现非接触式操作；高精度传感器，确保精准输入；建议使用环保耐用材质；支持多平台兼容，无线/有线连接。	头控仪
眼控仪
7
轮椅

功能描述：适用于躯干无力、坐不稳，但手有一定活动能力的老年人。

技术参数：尺寸适配不同体型，座位宽度≥45cm，含电动/手动驱动，承重强，配备稳固轮胎与可调节功能，具备刹车系统、安全带和防侧翻设计。	高靠背轮椅
体位支撑轮椅

技术参数：采用‌多段式角度调节系统‌（支持靠背、坐垫、腿托独立调节）‌，结合‌高弹性记忆海绵‌和‌人体工学曲面支撑结构‌‌，有效分散坐骨结节与臀部压力，预防压疮并维持脊柱自然曲度。‌
偏瘫轮椅
电动轮椅

技术参数：电动轮椅理论行驶距离10-50公里，双锂电池，智能控制，高端电磁刹车，适合老年人操作。
8
出行辅助器具

功能描述：为老年人出行提供稳定支撑，帮助行动不便者保持平衡、增加步行稳定性，促进独立行走能力。

技术参数：轻量合金材质，坚固耐用。

爬楼机
老年助行推车

技术参数：可助行可推行，配置座椅靠背；内置刹车和驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。
智能拐杖

功能描述：具备多种实用功能，如‌定位、‌防滑、‌照明、‌紧急报警等，以满足用户在不同场景下的需求。
手杖（包括三脚或四角手杖、凳拐、助起坐垫等）
多功能移位机

功能描述：帮助患者进行移动和移位，特别是在从床到轮椅、从轮椅到座位等场景中的应用‌。适用于长期卧床、行动不便以及手术后的患者，帮助他们安全、轻松地进行日常活动。
助行机器人（含外骨骼机器人）

功能描述：具备智能感应与平衡控制技术，支持多种行走模式与速度调节。

技术参数：具备遥控操作、数据记录与分析功能。
9
辅助饮食装置

功能描述：帮助特定人群（如老年人）更方便、更安全地进行饮食活动而设计的装置。	喂饭机器人

功能描述：通过使用下颌或肩等部位推动棒状操作杆，操作机器人手臂前端装有的叉和勺子，能够将食物自动夹起并送到操作者嘴边。

技术参数：智能识别、精准控制喂食量，支持多种喂食模式；采用低噪音电机，运行平稳；接触食物部分建议采用食品级不锈钢或安全塑料（如BPA-free材料）。主体结构坚固耐用，便于清洁。
防洒碗
助食筷
10
护理床

功能描述：辅助功能障碍老年人，根据需要可以手工、电动调节床垫支撑台的高度和角度，方便休息和护理，增加舒适性。具备翻身、防侧滑等功能。

技术参数：床身主要采用钢结构，床板主要为冷轧钢板或实木，护栏多为铝合金或塑料，确保稳固耐用且安全。	手动护理床

功能描述：具备便捷、稳固脚轮，灵活适用多场景，采用省力设计。

技术参数：能够调节升降板角度。
电动护理床

技术参数：采用3电机4功能的设计，实现背抬、腿抬、背腿联动、上下一键升降。
11	如厕洗澡

安全	如厕类辅具

功能描述：能够辅助移动困难或无法蹲下的老年人大小便和洗浴，移动方便。

技术参数：采用易清洁设计，接触皮肤部分多选用防水、防滑、易清洁的材质。	坐便椅
马桶增高器

功能描述：增加马桶高度和两侧扶手设置，辅助老人起身。
移动马桶‌
大小便智能护理装置

功能描述：具备智能感应、自动清洁、烘干、除菌等功能；接触皮肤部分多采用抗菌、防水、易清洁的材质，主体结构多选用坚固耐用、耐腐蚀的材料。能够自动处理排泄物并清洁。
马桶升降椅
12
助浴类辅具

功能描述：能够辅助移动困难或无法蹲下的老年人洗浴，移动方便。

技术参数：采用易清洁设计，接触皮肤部分多选用防水、防滑、易清洁的材质。	洗浴床

技术参数：建议采用不锈钢主框架或可充气环保PVC材质。
淋浴椅
智能洗浴机

功能描述：具备智能感应、自动清洁、烘干、除菌等功能；接触皮肤部分多采用抗菌、防水、易清洁的材质，主体结构多选用坚固耐用、耐腐蚀的材料。
13	居家环境

改善	厨房设备改造

功能描述：对厨房中的各种设备进行更新、升级或替换，以提升厨房的功能性、安全性和使用体验。	适老可升降灶台

功能描述：降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。
适老可升降吊柜

功能描述：在吊柜下方配置开敞式中部柜，中部架，方便老年人取放物品。
炉灶自动熄火保护装置

功能描述：在火焰意外熄灭时，自动切断燃气供应，防止漏气，减少安全隐患。
14
适老家具系列

功能描述：根据老年人特征设计或预定供老年人使用的家具，其核心目标是确保安全性、舒适性和便捷性，帮助老年人更好地适应日常生活。	适老桌

功能描述：专为老年人日常使用设计，桌边角采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入，符合《适老家具通用技术标准》（国家标准GB/T44437-2024）。
适老椅

功能描述：专为老年人日常使用设计，扶手处应留有可放置拐杖位置，坐垫为高密度海绵，外套为透气布料或皮质材质，方便老年人坐下、起身，符合《适老家具通用技术标准》（国家标准GB/T44437-2024）。
换鞋凳
15	康复护理

器具	肢体康复训练器

功能描述：辅助老年人改善肢体关节活动范围，进行肢体肌力及协调性训练。

技术参数：具备多模式训练功能，如主动、被动、协同训练，智能调节运动强度和频率，配备高精度传感器实时监测运动状态，确保训练效果和安全。	手指康复训练器

功能描述：通过仿生学设计驱动手指完成‌屈曲/伸展动作，结合‌主动抓握训练‌与‌被动空气压力驱动‌缓解痉挛、改善关节活动度‌；搭载‌温热刺激‌与‌振动按摩‌功能，可促进手部血液循环及皮肤代谢‌。
上下肢康复机器人

功能描述：基于‌神经可塑性原理‌与‌多传感器融合技术‌，通过‌外骨骼机械结构及轻质高强度材料仿生设计‌为患者提供关节支撑与运动辅助。
站立床

功能描述：采用电动或手动调节方式，实现床面0-90°或更大范围的角度调节，帮助用户从卧位过渡到站位，进行站立训练。

技术参数：主体结构采用高强度、耐腐蚀的材料，如不锈钢、铝合金等，确保承重能力与稳定性；床面及接触皮肤部分则选用柔软、透气的材质，以提升用户的舒适度。‌
16
康复理疗器具

功能描述：利用物理原理对人体进行治疗或保健的医疗器械，具备精准的治疗模式与强度调节功能。

技术参数：采用医用级材质，如耐高温、耐腐蚀的合金材料，以及柔软亲肤的接触面材料，确保治疗过程的安全与舒适。	智能药箱

功能描述：多格分区，定时提醒老年人用药、补药，出现用药异常时，可通过网络向家属发出确认信息。
认知训练仪

功能描述：通过视觉、听觉刺激，辅助患有认知症障碍的老年人进行康复训练的电子设备。

技术参数：通常由主机、软件等组成。
17
家用照护装置	家用吸痰机
雾化治疗仪

功能描述：通过‌微米级雾化颗粒控制技术，将药物精准递送至老年患者支气管与肺泡；搭载‌智能控制系统‌，配合‌大字体触屏‌与‌语音提示‌功能，降低操作门槛‌。

18
情感陪伴装置	宠物机器人

功能描述：能够为老年人提供情感支持和陪伴，帮助其度过孤独时光。

技术参数：采用先进的AI技术，具备情感识别与交互能力，能够理解用户情绪并提供个性化陪伴；集成多种传感器与智能算法，实现精准感知与流畅互动；外观材质多选用柔软、亲肤的材质。
19
适老娱乐设备	老人唱戏机

功能描述：专门为老年人设计的唱听戏设备，内置丰富戏曲资源，支持视频播放和音频播放；带有显示屏和触屏操作功能，方便老年人观看戏曲视频。
20	智能安全

监护	自动报警装置

功能描述：自动感知身体功能障碍者身体状态（如跌倒、大小便失禁等）并及时报警。

技术参数：采用高精度传感器如毫米波雷达等，实时监测环境变化或人体状态，如跌倒、起身等，具备快速响应与准确报警能力。可通过手机、电话语音、短信等多种方式发出报警信息。	跌倒检测仪
失禁报警器
起身报警设备
21
紧急呼叫装置

紧急呼叫设备

功能描述：具备一键触发、即时通讯的功能特性，确保在紧急情况下老年人及相关亲属、护理人员能够迅速连接救援服务。

技术参数：内置高灵敏度传感器，能在紧急情况下迅速启动并发送信号，可通过手机、电话语音、短信等多种方式发出报警信息，信号传输稳定。
22
躯干防护或全身防护辅助器具

功能描述：防护全身或躯干的辅助器具。主材质为复合布、橡胶等。用于上下肢或躯干。

技术参数：具备高灵敏度传感器和智能算法，实时监测用户姿态和健康状况；具备快速响应机制，如气囊在预判跌倒后迅速充气保护。选用航空级面料和医疗级气囊材料，确保防护效果与穿着舒适度。	智能防护腰带
智能防摔马甲
髋部防护裤
智能防摔气囊服
23
健康监测产品

功能描述：通过新型传感器、大数据和人工智能技术的结合，实现对老年人生命体征（如心电、睡眠等）、身体安全健康进行实时监测，具备自动紧急求救功能。

技术参数：实时采集与分析数据，提供生命体征监测等功能；支持远程监控与报警；内部电子元件选用高灵敏度和稳定性的材料，保证监测数据的准确性。	睡眠监测仪

技术参数：采用高精度传感器（如毫米波雷达），实现非接触式监测。
智能健康感知看护仪

功能描述：基于‌多模态传感融合技术‌，可实时监测用户‌心率‌、‌呼吸频率‌、‌血压‌、‌血氧饱和度‌等关键生理指标，可搭载‌AI姿态识别算法精准捕捉跌倒、体动及离床行为‌；支持‌远程医疗数据共享。
动态心电记录仪
24
意外报警器

功能描述：发生意外时，响铃提醒老年人或其家属及时处理。

技术参数：能够实时传输数据，可通过手机、电话语音、短信等多种方式发出报警信息；防尘防水防爆；建议采用工程塑料、铝合金或PVC，耐腐蚀性好。	适老溢水报警器

功能描述：专为老年人安全需求设计，搭载高灵敏度水浸传感器，可实时监测浴室、厨房等易积水区域的溢水风险，当检测到水位异常时，通过尖锐蜂鸣声、高频闪烁LED灯等显著提示老年人。
适老烟雾报警器

功能描述：专为老年人安全需求优化，内置高精度烟雾与CO双传感器，可实时探测火情或燃气泄漏，‌触发多模态强警示系统。‌全程零操作干预‌，全面守护老年人居家安全。
适老煤气泄露报警器

功能描述：针对老年人感知能力弱、应急反应慢的特点设计，搭载‌高敏半导体与电化学双传感器‌，可精准探测天然气、液化气及一氧化碳浓度，‌毫秒级响应异常泄漏‌，触发‌强穿透性复合警报，支持语音播报泄漏位置与逃生指引，‌全程无操作负担‌，全方位保障老年人用气安全。
25
防丢失装置

功能描述：基于‌多模定位技术，实时追踪佩戴者位置并生成活动轨迹地图‌，支持‌电子围栏预警‌与 ‌SOS一键呼救，结合‌超长续航模块，适配老年群体外出活动需求。	防走失手环
防走失胸卡
防走失定位器