附件1

设备技术要求表

序号	货物名称	招标技术要求
1	直饮水机	▲1.1净水工艺：APO+安全净水技术+RO逆渗透膜+活氧杀菌，或类似此净水方式的四级净水过滤工艺；
▲1.2额定功率≤700W；额定电压≤250VAC；15℃≤热水温度≥90℃；冷水制水量≥0.6L/h；热水制水量≥3.5L/h；提供投标型号相对应的产品认证安全试验报告等证明。
▲1.3净水所需滤芯要求：pp棉，颗粒碳，压缩碳（烧结碳），RO膜（反渗透膜），后置碳。须提供投标产品所对应型号有效期内的卫生许可批件证明。
1.4出水温度要求有热水、常温水；出水龙头数量：2个；配有接水盒，可以放置热水壶。
1.5屏幕显示包含：滤芯更换提示、加热提示、制冷提示、制水提示、灭菌、剩余天数等内容，提供产品图片、说明书等证明资料。
1.6机器操控面板带有热水取水键、常温水键、中温及高温调节键，提供产品图片、说明书等证明资料。
1.7机器的按键取水方式可以自由切换长按与短按方式，以适应使用方的取水习惯；
2	温开水节能饮水机	▲2.1净水工艺：APO+安全净水技术+RO逆渗透膜+活氧杀菌，或类似此净水方式的四级净水过滤工艺；
▲2.2额定功率≤2200W；额定电压≤230V/50Hz；热胆容量≥12L；额定总净水量≥9000L；制开水能力：开水≥95℃、≥19L/h；制温开水能力：30℃≥温开水≤45℃、≥70L/h；内置纯水箱≥4G；出水嘴流量≥3.6L/min；须提供投标产品所对应型号有效期内的卫生许可批件证明。
▲2.3滤芯组合：pp棉＋碳＋RO反渗透膜400加仑。
2.4出水温度要求一开一温开；出水龙头数量：2个；配一体成型304不锈钢水槽以及防溅搬设计。
▲2.5杀菌系统：高温杀菌+紫外杀菌、定时或一键智能高温杀菌。提供产品图片、说明书等证明资料。
2.6RO膜规格400G1根（63L/h）
2.7出水水效：一级能效。提供产品图片、说明书等证明资料。
2.8微电脑控制温度显示，可设定每天定时开、关机时间，或工作日开机、周末关机两种模式，提供产品图片、说明书等证明资料。
▲2.9采用智能集成控制阀，可智能调整水路调节系统管路水温，可调节全管路及龙头水。提供产品图片、说明书等证明资料。
3	滤芯更换	每年更换滤芯不少于两次。
3	水质检测	▲安装调试完毕，每款机型至少取样一次送检（检测单位为深圳市范围内有检测资质的单位），水质检测不少于8项结果需达到《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）要求，每年不少于两次水质检测。
4	PVC直饮水管	▲材质：符合国标PVC。
5	电气套管	▲材质：符合国标PVC。
6	电源电线	▲符合国标电线。
7	PE管	▲材质：食品级。
8	安装材料	无条件提供为完成本项目而需要的管线材料和配件，包括但不限PPR管、排水管、电气套管、电源电线、PE管、打孔、漏电保护器等。布线（管道）、安装必须安全规范，须符合国家有关技术规范要求。