附件2

技术要求偏离表

序号	名称	产品规格参数	技术响应情况	偏离情况	说明
1	背景布幔	双开帘，幅宽280cm；

款式：双开；

单皱褶30cm；

材质：莫兰迪绒
2	定制单层平帘头	材质：莫兰迪绒
3	定制双层平帘头	材质：莫兰迪绒
4	定制工字折帘头/围布	材质：莫兰迪绒
5	水波帘头	材质：莫兰迪绒
6	木百叶	100%椴木、实木，11色；

叶片规格：25MM/35MM/50MM；

梯绳款，拉绳调光。
7	柔纱帘	幅宽250cm；平方克重：120g，厚度：纱0.13mm，面料0.3mm；

材质：聚酯纤维高分子复合材料。
8	香格里拉帘	幅宽280cm，平方克重：480g，厚度：0.63mm，材质：聚酯纤维；

纱：前两层纱的编织方法不同，可以防止眩光。
9	3M防爆膜	厚度：7mil，安全玻璃测试：400ft/lbs，拉伸强度：25,000PSL，延伸率：130%，断裂强度：175lbs，防爆测试-GSA3级：通过。
10	3M隔热膜	太阳能总隔断率：43%（1/4”单层透明玻璃）58%（1/4”单层着色玻璃）43%（双层透明玻璃）58%（双层着色玻璃）。隔紫外线率：98%（1/4”单层透明玻璃）99%（1/4”单层着色玻璃）99%（双层透明玻璃）99%（双层着色玻璃）。防眩光率：42%（1/4”单层透明玻璃）50%（1/4”单层着色玻璃）42%（双层透明玻璃）38%（双层着色玻璃）
11	定制窗帘盒	材质：15厘夹板