附件1

报价表

项目名称：深圳市殡葬服务中心关于定制不锈钢折叠推尸车采购项目

序号	货物

名称	参数要求	数量	单位	单价

（元/台）	合计

（元）	备注
1	不锈钢折叠推尸车	不锈钢折叠推尸车

1.材质：304不锈钢，厚度为1.5mm，符合GB/T3280-2015密度为 7.93g/cm3

2.规格（外形尺寸）：2000*620*980（mm）(允许偏离±10mm）；

3.面板尺寸：2000*570*860（mm）(允许偏离±10mm）；

4.折叠后尺寸：2000*620*230（mm）(允许偏离±10mm）；

5.可调节安全带：安全带材质加厚、高密度涤纶，长1500mm，宽500mm(允许偏离±10mm）；

6.轮子：5寸静音万向可刹车与定向轮；

7.功能：具有可折叠功能。打开状态时2个5寸万向可刹脚轮便于车体移动，2个5寸定向轮；折叠后2个5寸脚轮同2个固定支撑脚保证车体的承载能力；两侧围栏结构同两根可调节绑带一起固定遗体，在运行过程中不会移动或掉落（具体细节现场勘察）；

8.配件：304不锈钢，轮子TPR静音的各项指标达到国家标准。	5	台

拒绝进口
2	不锈钢折叠推尸车	不锈钢折叠推尸车

1.材质：304不锈钢，厚度为1.5mm，符合GB/T3280-2015密度为 7.93g/cm3

2.规格（外形尺寸）：1900*620*980（mm）(允许偏离±10mm）；

3.面板尺寸：1900*570*860（mm）(允许偏离±10mm）；

4.折叠后尺寸：1900*620*230（mm）(允许偏离±10mm）；

5.可调节安全带：安全带材质加厚、高密度涤纶，长1500mm，宽500mm(允许偏离±10mm）；

6.轮子：5寸静音万向可刹车与定向轮；

7.功能：具有可折叠功能。打开状态时2个5寸万向可刹脚轮便于车体移动，2个5寸定向轮；折叠后2个5寸脚轮同2个固定支撑脚保证车体的承载能力；两侧围栏结构同两根可调节绑带一起固定遗体，在运行过程中不会移动或掉落（具体细节现场勘察）；

8.配件：304不锈钢，轮子TPR静音的各项指标达到国家标准。	5	台

拒绝进口
总计： 元
备注：投标金额必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等，发票要求增值税专用发票。

投标单位（公章）：

年 月 日