
深圳市殡葬服务中心遗体火化棺供货项目

采购需求调查问卷

根据贵单位发布的“遗体火化棺供货项目采购需求调查公告”，我方愿参与本项目问卷调查，现我司根据行业实际情况，并针对调查内容予以回复以供参考，相关内容如下：
一、项目简介

拟通过公开招标方式遴选供应商提供遗体火化棺。
二、接受需求调查的市场主体基本情况

	单位名称
	

	成立时间
	
	注册资金
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	与本项目采购需求相关的资质证书

（如有）
	

	是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业）
	本项目所属行业为        业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分标准，我司从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业。

其他情况说明：              。


三、采购需求反馈意见

（一）采购标的相关产业发展

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等。

答：
2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质。

答：
3.涉及的相关标准和规范。

答：

4.可能涉及的证明产品主要材质及技术参数的第三方证明或检测报告。

答：

（备注：以下为参考，可按实际扩展表格，可附上对应要求的产品检测报告）
	序号
	货物名称
	主材
	检测报告

	
	
	
	检测机构
	成品检测依据
检测指标或内容要求
	主材检测

	1
	遗体火化棺一类
	主材环保胶合板或纸质材料，辅材不含金属、塑料（胶）装饰件。 
	第三方机构具有CMA标识
	 （1）产品质量、外观、理化性能应符合GB/T 31182-2014《火化棺通用技术条件》合格标准。

（2）环保性能要符合、GB/ T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中ENF级要求：甲醛释放量≤0.025 mg/m³。
	主材由第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告（送检人为投标人或厂家或主材供应商均可）。

	2
	***
	
	
	
	

	3
	***
	
	
	
	


（二）市场供给情况

1.市场竞争程度。

答：
2.价格水平或价格构成。

答：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力。

答：
4.《分项报价表》技术要求是否具有倾向性或排斥性，如有请明确指出涉及的品牌或供应商。

答：

（三）贵单位近三年来同类采购项目历史成交情况

	序号
	采购人
	项目名称
	项目预算
	中标人
	中标价
	中标品牌
	中标型号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（备注：此处表格可扩展，需另附相关结果公告截图或中标通知书，以及中标产品中标单价。）

（四）后续采购情况

1.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况。

答：

2.

答：
（五）建议

答：

（六）请简要描述贵单位对完成本项目能够提供的拟投入本项目团队的人员配置情况。 

答：

附件：分项报价单

接受需求调查的市场主体名称（盖章）

年   月   日        

附件 

分项报价表

接受需求调查的市场主体名称（盖章）

	序号


	货物名称
	单位
	技术要求
	价格构成（含所有费用）
	备注

	1
	遗体火化棺1（基准型）
	个
	外尺寸：含盖：长205CM*宽56CM*高37CM，允许±3CM；不含盖：高36CM，允许±1CM。

棺体材质：主材环保胶合板(需提供厚度参数，非高密度板)，辅材不含金属、塑料(胶)装饰件。

外饰：提供设计图案和成品照片，材料明细清单。

内饰：提供设计图案和成品照片，材料明细清单。
承重：不少于150KG，棺内装载150KG搬抬不损坏、不变形。
	50

（不可竞价）
	

	2
	遗体火化棺2
	个
	外尺寸：含盖：长205CM*宽56CM*高42CM，允许±3CM；不含盖：高36CM，允许±1CM。

棺体框架：优质强力原木方。
棺体材质：主材优质纸质材料(需提供厚度参数)，辅材不含金属、塑料(胶)装饰件。

外饰：提供设计图案和成品照片，材料明细清单。

内饰：提供设计图案和成品照片，材料明细清单。
承重：不少于150KG，棺内装载150KG搬抬不损坏、不变形。

防水性能标准：外表面防水，湿水情况下，保持外观及安全性能不受影响；棺体内部需刷防水涂料，保持注水高度约100mm情况下棺体无渗水、漏水现象。
	
	

	3
	遗体火化棺3
	个
	外尺寸：含盖：长205CM*宽56CM*高42CM，允许±3CM；不含盖：高36CM，允许±1CM。

棺体框架：优质强力原木方。
棺体材质：优质环保胶合板(千层板，需提供厚度参数，非高密度板)，辅材不含金属、塑料(胶)装饰件。

外饰：提供设计图案和成品照片，材料明细清单。

内饰：提供设计图案和成品照片，材料明细清单。
承重：不少于150KG，棺内装载150KG搬抬不损坏、不变形。 
	
	

	4
	遗体火化棺4
	个
	外尺寸：含盖：长205CM*宽56CM*高42CM，允许±3CM；不含盖：高36CM，允许±1CM。

棺体框架：优质强力原木方。
棺体材质：优质环保胶合板(千层板，需提供厚度参数，非高密度板)，辅材不含金属、塑料(胶)装饰件。

外饰：提供设计图案和成品照片，材料明细清单。

内饰：提供设计图案和成品照片，材料明细清单。
承重：不少于180KG，棺内装载180KG搬抬不损坏、不变形。 
	
	

	5
	...
	
	
	
	


注：1.表格可拓展，后附设计图案或成品照片，价格构成测算可另附页（应列明材料具体价格）；2.除以上四类，供应商可以提供其他主材或其他规格类型的火化棺，技术参数按表格式提供补充（包含外规格、材料、承重），作为采购人后续编制采购需求的参考，不影响供应商参与本项目后续采购活动；3.以上货物均拒绝成品进口；4.随棺配送泡沫头枕（规格：长37cm×高10cm×宽5cm(±3cm)；材质：聚苯乙烯；密度：20Kg/m³）；5.所有棺体开口上沿增设加强骨架（防变形）；内侧板与底板接缝需加三角木撑；底板须平整。


