附件3

采购需求及产品参数
	1
	矫形鞋+矫形鞋垫（矫形/补高）：
1.补高及改善足部功能，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：鞋底用生胶等硬质材料制作，鞋面用真皮材料制作；无毒、无害，符合环保要求。

3.使用者鞋内舒适，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.使用者可触表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷。

▲6.外底耐磨性能:≤14mm（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲7.底墙与帮面剥离强度:≥60N/cm （提供相关检验报告作为证明材料）。

8.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	2
	丹尼鞋（含固定支架）：
1.改善足部功能，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：鞋底用生胶材料制作，鞋面用真皮材料制作；无毒、无害，符合环保要求。连接杆部分为铝合金材料。

3.使用者鞋内舒适，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.复合金属件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	3
	AFO（柔性动踝/金属动踝/静踝）：
1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）。

▲2.材料：国产材料定制产品。

踝足矫形器配件

序号

名称

材料

1

柔性动踝

韧塑

2

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

▲6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm对称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5Min，不应产生裂纹或断裂。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5min，其挠度变形不应大于1cm。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为5kg的砝码滚压3次，施加50N(5kgf)的静拉力，保持5min，接触面应无移位。（提供相关检验报告作为证明材料）。

	4
	DAFO：
1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）。

▲2.材料：国产材料定制产品。

踝足矫形器配件

序号

名称

材料

1

板材

DAFO专用PE塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	5
	膝矫形器夜用型（无膝铰链）：
1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）。

▲2.材料：国产材料定制产品。

膝矫形器配件

序号

名称

材料

1

护膝（环带）

牛皮

2

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

▲6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm对称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5Min，不应产生裂纹或断裂。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5min，其挠度变形不应大于1cm。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为5kg的砝码滚压3次，施加50N(5kgf)的静拉力，保持5min，接触面应无移位。（提供相关检验报告作为证明材料）。

	6
	膝矫形器功能型（膝铰链/可调膝铰链）：
1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）。

▲2.材料：国产材料定制产品。

膝矫形器配件

序号

名称

材料

1

支条

不锈钢/铝合金

2

膝铰链

不锈钢/铝合金

3

护膝（环带）

牛皮

4

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

▲6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm对称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5Min，不应产生裂纹或断裂。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5min，其挠度变形不应大于1cm。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为5kg的砝码滚压3次，施加50N(5kgf)的静拉力，保持5min，接触面应无移位。(提供相关检验报告作为证明材料）。

	7
	膝踝足矫形器夜用型（无膝铰链）：
1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）。

▲2.材料：国产材料定制产品。

膝踝足矫形器配件

序号

名称

材料

1

护膝（环带）

牛皮

2

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

▲6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm对称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5Min，不应产生裂纹或断裂。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5min，其挠度变形不应大于1cm。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为5kg的砝码滚压3次，施加50N(5kgf)的静拉力，保持5min，接触面应无移位。（提供相关检验报告作为证明材料）。

	8
	膝踝足矫形器功能型（膝铰链/可调膝铰链/踝关节）：
1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）。

▲2.材料：国产材料定制产品。

膝踝足矫形器配件

序号

名称

材料

1

支条

不锈钢/铝合金

2

膝铰链

不锈钢

3

护膝（环带）

牛皮

4

矫形柔性动踝

韧塑

5

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，步态、体位正常，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

▲6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm对称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5Min，不应产生裂纹或断裂。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5min，其挠度变形不应大于1cm。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为5kg的砝码滚压3次，施加50N(5kgf)的静拉力，保持5min，接触面应无移位。（提供相关检验报告作为证明材料）。

	9
	A字架：
1.起到改善内收肌肌腱紧张，抗痉挛，髋关节外展位固定，限制关节活动度。

▲2.材料：国产材料定制产品。

A字架矫形器配件

序号

名称

材料

1

支条

不锈钢/铝合金

2

铰链

不锈钢

3

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	10
	髋外展支具：
1.起到改善内收肌肌腱紧张，抗痉挛，髋关节外展位固定，限制关节活动度。

 ▲2.材料：国产材料定制产品。

髋外展矫形器配件

序号

名称

材料

1

支条

不锈钢/铝合金

2

铰链

不锈钢

3

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	11
	髋膝踝足矫形器：
1.起到固定、保护关节，代偿、弥补肢体缺失部分的功能，改善下肢的功能状态（如支撑、保护、限位、抗痉挛）。

▲2.材料：国产材料定制产品。

髋膝踝足矫形器配件

序号

名称

材料

1

支条

不锈钢/铝合金

2

髋、膝铰链

不锈钢

3

护膝（环带）

牛皮

4

矫形柔性动踝

韧塑

5

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	12
	手部矫形器：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善手部的功能状态（如支撑、保护、固定、抗痉挛），使患者在身体平衡、肌张力和外观上得到改善。

▲2.材料：国产材料定制产品。

手部矫形器配件

序号

名称

材料

1

板材

PE塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	13
	肘部矫形器夜用型（无肘关节铰链）：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善上肢的功能状态（如支撑、保护、固定，抗痉挛），使患者在身体平衡、肌张力和外观上得到改善。

▲2.材料：国产材料定制产品。

肘部矫形器配件

序号

名称

材料

1

板材

PE塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	14
	肘部矫形器功能型（肘关节铰链）：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善上肢的功能状态（如支撑、保护、固定，抗痉挛），使患者在身体平衡、肌张力和外观上得到改善。

▲2.材料：国产材料定制产品。

肘部矫形器配件

序号

名称

材料

1

支条

不锈钢/铝合金

2

肘铰链

不锈钢/铝合金

3

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	15
	软性腰围：
1.起到缓解腰椎压力，减轻腰椎间盘轴向压力，增加腹压。限制腰椎段活动范围，固定保护。

▲2.材料：采用高弹性棉质材料制成，后背铝合金支条；无毒、无害，符合环保要求。

▲3.尺寸：适合佩戴范围腰高12-20cm，腰围60-100cm。

4.要求佩戴舒适，具有透气、固定、保暖功能。

5.粘贴式设计，穿戴方便。

6.可用湿布或软性清洗剂清洗。

7.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

8.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

9.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	16
	硬性脊柱固定矫形器：
1.起到固定、保护脊柱，限制脊柱活动范围，轻中度胸腰段脊柱侧弯的矫正，脊柱术后固定等。

▲2.材料：国产材料定制产品。

脊柱矫形器配件

序号

名称

材料

1

腰带

牛皮

2

弹力腰围

带钢条

3

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

▲6.强度检验:医用外固定支具正面热塑板，在距几何中心(中心线)30mm对称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5Min，不应产生裂纹或断裂。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲7.挠度试验:称处，同时施加静态垂直载荷40N(4kgf)，持续5min，其挠度变形不应大于1cm。（提供相关检验报告作为证明材料）。

▲8.扣合强度试验:尼龙搭扣勾面与毛面完全贴合，用质量为5kg的砝码滚压3次，施加50N(5kgf)的静拉力，保持5min，接触面应无移位。（提供相关检验报告作为证明材料）。

	17
	脊柱侧弯矫形器：
1.起到固定、保护脊柱，限制脊柱活动范围，轻中度高位脊柱侧弯的矫正，脊柱矫正术后固定等。

▲2.材料：国产材料定制产品。

脊柱矫形器配件

序号

名称

材料

1

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	头颈胸矫形器：
1.起到固定头颈部，限制头颈部活动，颈部术后、伤后固定。非僵硬型斜颈的矫正治疗。

▲2.材料：国产材料定制产品。

脊柱矫形器配件

序号

名称

材料

1

腰带

牛皮

2

弹力腰围

带钢条

3

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	19
	头颈胸腰骶矫形器：
1.起到固定躯干，限制躯干活动，躯干术后固定。

▲2.材料：国产材料定制产品。

脊柱矫形器配件

序号

名称

材料

1

腰带

牛皮

2

弹力腰围

带钢条

3

板材

PE或PP塑料

3.要求对线合理，符合康复需求。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	儿童颈托：
1.起到固定颈部，限制颈部活动，颈部术后、伤后固定。

▲2.材料：采用高强度压缩弹性材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

▲3.尺寸：适合佩戴范围颈高8-12cm，颈围36-42cm。

4.要求佩戴舒适，不影响正常呼吸，具有透气、固定、保暖功能。

5.粘贴式设计，穿戴方便。

6.可用湿布或软性清洗剂清洗。

7.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

8.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

9.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	儿童斜颈矫形器：
1.矫正头部偏移和旋转，固定头颈部，限制头颈部活动，颈部术后、伤后固定。非僵硬型斜颈的矫正治疗。

▲2.材料：采用高强度压缩弹性材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

▲3.尺寸：适合佩戴范围颈高8-12cm。

4.要求佩戴舒适，不影响正常呼吸，具有透气、固定、保暖功能。

5.粘贴式设计，穿戴方便。

6.可用湿布或软性清洗剂清洗。

7.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

8.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

9.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	踝足矫形器专用鞋：
1.补高及改善足部功能，固定踝关节，穿在下肢矫形器外面，为穿戴踝足矫形器提供方便，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：鞋底用生胶等硬质材料制作，鞋面用真皮材料制作；无毒、无害，符合环保要求。

▲3.使用者鞋内舒适。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	梯背架：
1.材质：木质。

2.外形尺寸：97厘米米梯背架最高处肋木至地面距离88厘米，最低处肋木质。

3.地面距离18厘米、97厘米、130厘米，梯背架肋木间距离10厘米，肋木直径2厘米。

4.用途：站立训练，平衡训练，改善上下肢肌力。
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	助行器：
1.产品应符合GB/T 14728.1-2006《框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准。

2.针对本次招标，GB/T 14728.1-2006《框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：

1）框式，前部装有两轮子，轮直径100mm,轮子可拆，高度可调，可折叠；

▲2) 材质铝合金，管直径25mm，壁厚不小于1.2mm，表面氧化处理；

3）支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；

4）把手防滑舒适；

▲5)可进行差动（交替步进）功能结构的转换;

6）配备2个备用防滑支脚垫。

3．除满足以上条件规定外，请按相应标准执行。
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	电动轮椅：
1、产品符合GB/T12996-91《电动轮椅车》国家标准要求。

2、针对本次招标，GB/T12996-91《电动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行:

1）产品为电动四轮轮椅；

2）由操纵手柄控制行驶方向、速度、转向和制动，操纵手柄为万向无限度控制器；

3）续行里程不低于18 km，最大爬坡能力≥8°，最高时速为6 km/h ；电机功率≥220W*2；

▲4）具有工作状态和电量显示、具有倒车功能，具有离合装置便于无动力时推动轮椅，带有电子刹车以保证行驶安全；

5）前轮为直径≤8英寸的加宽加厚耐磨型花纹PU实心轮胎，后轮为≤12英寸耐磨式PU实心后轮；

6）车架为钢管材料，管直径≥25mm、壁厚≥2mm,表面处理为烤漆表面或抗氧化处理；

7）轮椅的座椅及靠背为软座、软靠背，表面材料为牛津尼龙布或皮革，坐垫中间使用加厚海绵，坐着更柔软舒适，使坐垫长期使用不易变形或下榻；缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；

8）腿部可抬高，可拆卸、可调节高低扶手，方便用户从侧面上下轮椅；

▲9）车座配有安全带，靠背可后倾90-150度；

▲10）采用锂电池；

11）刹车结构采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面；

12）静载荷≥100kg。
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	轮椅：
1.产品应符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。

2.针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行:

1）手驱动后轮；

▲2）车架高强度铝合金材质，管直径≥22mm、壁厚≥2mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠；

3）座宽、座深尺寸：300mm×300mm和350mm×350mm两种;软座, 材质高强度、透气性好，中间夹层为＞400d的帆布，座面平整，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；

4）靠背软性材质，可折叠；

5）配有海绵座垫，密度30-40d，厚度40-50mm。外套应透气、有弹性，经防水处理；

6）扶手高度可调、可后掀或可拆装，且易于操作；

7）脚踏支架与脚踏整体可快速拆除和外旋，高度可调，配有小腿带；

8）前轮为6英寸PU或橡胶实心轮胎；后轮为20英寸或22英寸充气轮胎或实心胎，可快速拆装，轮辐钢质，采用13#的36根辐条；

9）驻车装置制动后不能高于座面，不得超过座面前端；

10）配置可调蝴蝶式安全带及骨盆安全带；

11）静载荷≥75kg。

3．除满足以上条件规定外，请按相应标准执行。
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	儿童脑瘫轮椅：
1、适用人群：脑瘫儿童；

2、儿童脑瘫专用轮椅，座垫带分腿器，靠背带可调头枕，头枕具有头部固定功能并高低可调节可调节坐姿角度（90度-45度）任意调节，靠背两侧带有髋部调节固定垫。扶手高度三档可调节，扶手宽度可调节，（调节范围40mm）。脚踏可拆可外旋，高度可调（调节范围30度-90度水平），带托腿板，脚踏板高度可调节。蝴蝶型安全带，前轮6寸实心万向轮，后轮16寸灰色实心轮胎，塑料轮毂，pu免充气轮胎；

3、座宽、座深多尺寸；软座, 材质高强度、透气性好，座面平整，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；

4、靠背软性材质；

5、配有高密度海绵座垫。外套应透气、有弹性，经防水处理；

6、扶手高度可调、可后掀或可拆装，且易于操作；

7、脚踏支架与脚踏整体可快速拆除和外旋，高度可调，配有小腿托；

8、前轮为6英寸PU或橡胶实心轮胎；后轮为20英寸或22英寸充气轮胎或实心胎，可快速拆装，轮辐钢质，采用13#的36根辐条；

9、驻车装置制动后不能高于座面，不得超过座面前端；

10、配置可调蝴蝶式安全带及骨盆安全带；

11、静载荷≥75kg。
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	站立架：
产品适合10岁以下下肢瘫痪儿童，用于稳定和固定姿势，辅助站立。

1、金属框架结构，配有支撑及固定胸部、骨盆、膝部、足部的承托装置；桌板。

▲2、骨盆及膝部承托均为聚氨酯一次发泡成形，且具有舒适度。

▲3、骨盆承托形状设计应使骨盆充分包裹，提供稳定、舒适的支撑，高度、宽度、前后可调节。 臀部宽180～300mm（±10误差）。

4、膝部承托为弧形，使腿部充分包裹，提供稳定和舒适的支撑，高度、前后、左右可调。

▲5、足部的承托应配有脚板及足上固定带，前后、左右位置可调。两脚间宽：300～600mm（±10误差）。两脚板外展5°。

6、脚底至膝至髋关节之间距离任意可调。

▲7、桌板与脚底板采用高强度木材制造，桌板上有两个把手，木制，前后可调。桌板可上下调节高度，两种高度：500～750mm、600～900mm，分别适应儿童高度：800～1200mm及1000～1500mm。

8、外形尺寸：（长*宽*高）680*660*（760～1095）mm，（±10误差）；桌板尺寸（ L*W）mm≥650*600。

9、载荷量: ≥75kg，静重量：≤ 25kg。
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	助听器：
1、全数字信号处理；

2、独立可调通道数量≥16个；

▲3、麦克：不限，优选单麦克风技术；

4、聆听程序设置≥4个；

5、饱和声压级≥120dB；

6、满档声增益≥50dB；

7、总谐波失真≤7%；

8、等效输入噪声≤25dB；

▲9、电池：选可充电式电池；

10、验配范围：≥120dB；

11、频率范围：200-7500HZ；

▲12、双耳同步功能；

13、纳米技术防水涂层；

▲14、大功率输出无啸叫，避免二次听力损伤；

15、自动声反馈抑制设置；

16、外部设备兼容（支持音频导线）；

▲17、120分贝有效（听清）；

▲18、3种扬声器可选；

▲19、扬声器有双重功能适应；传导性耳聋.神经性耳聋.混合性耳聋；

▲20、大功率输出开放式耳塞无堵耳效应；

▲21、对声音大小无需细调有自适应功能；

22、质保期不少于12个月。
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	坐姿椅：
产品适用于0-7岁脑瘫儿童。

▲1、结构特点：座椅式，具有符合人体工学设计，适合脑瘫儿童坐姿保持的装置，包括：头枕、胸托、分腿垫、安全带、脚轮等。

2、座椅框架：金属或木质。

3、椅座、靠背内垫，均由高密度、低密度至少两层聚氨酯海绵组成，以保证稳定和减压舒适的功能，外罩要求高强度、防滑、透气，聚酯纤维与棉织物，防水处理；可拆卸式。

▲4、头枕、胸托、分腿垫，均为聚氨酯一次发泡成形，且确保舒适度,外包柔软的PU人造皮革。

5、靠背可进行0-20°倾斜的调整。

6、头枕为弧形支撑，高度和深度分别可在0-140 mm，0-80 mm范围内调整。

7、胸托为胸廓支撑，宽度、高度分档可调，与靠背直接固定。

8、分腿垫深度可在0-100 mm范围内调整，分腿垫的大小适中。

9、安全带包括蝴蝶型胸部安全带，分别固定肩部与骨盆处；骨盆带，呈45°固定骨盆处。

10、脚踏板可在0-80 mm范围内调整，配有足跟、足上固定带。

11、脚轮，可制动， 直径100mm。

▲12、配有桌板，拆装简单，易于操作。

13、尺寸：总体（长*宽*高）mm: 720*650*800（±10误差）；座椅（深*宽*高）mm：330*（300～360）*360（±10误差）。

14、载荷量: ≥70kg，净重量: ≤19kg

通用要求：
1.安全性

儿童使用的产品必须注意安全性，产品要有足够的稳定度，零件不易脱落，人体可触及部位不得有毛刺、刃口或尖角，连接部分突出处应有防刮处理。

2.皮革制品要求

皮革或人造革软包面料色泽一致无伤残、污迹，易于清洁不渗水，填充物充盈饱满无破损，边缘整齐，缝边牢固。

3.木制品要求

木制件要求结合牢固，加工表面不得有明显崩茬和刀痕，无虫眼、节疤、裂纹和明显的色差。

4.漆面要求

木漆膜平滑、光亮、牢固，面无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。

5.如是拆装产品须有拆装文字说明或图解。

	31
	3D儿童脑瘫坐姿椅：
适用人群：脑瘫儿童。

1、结构特点：采用3D扫描订制座椅式，具有符合人体工学设计，适合脑瘫儿童坐姿保持的装置，包括：胸托、骨盆带、腿部支撑、金属底座等。可作为附件安装在一个标准器具上，可提供日常生活所需的自由运动，同时确保矫形坐姿位置，能够进行水平面平移和屈曲/伸展调整，还可进行运动方向和硬度调整。

2、座椅框架：金属和高分子PE板。

3、椅座、靠背内垫，均由高密度泡沫海绵组成，以保证稳定和减压舒适的功能，防水处理。

4、胸托、腿部支撑，均为高分子PE板高温一次性成形，且确保舒适度,根据人体量身定制。

5、靠背可进行高度、左右倾斜角度的调整。

6、胸托为胸廓支撑，宽度、高度根据人体尺寸定制。

7、腿部支撑的宽度、长度根据人体尺寸定制。

8、安全带包括蝴蝶型胸部安全带，分别固定胸腰部与骨盆处；骨盆带，呈45°固定骨盆处。

9、尺寸：根据人体量身定制。

10、载荷量: ≥40kg，净重量: ≤19kg

通用要求：
1.安全性

儿童使用的产品必须注意安全性，产品要有足够的稳定度，零件不易脱落，人体可触及部位不得有毛刺、刃口或尖角，连接部分突出处应有防刮处理。

2.皮革制品要求

皮革或人造革软包面料色泽一致无伤残、污迹，易于清洁不渗水，填充物充盈饱满无破损，边缘整齐，缝边牢固。

3.木制品要求

木制件要求结合牢固，加工表面不得有明显崩茬和刀痕，无虫眼、节疤、裂纹和明显的色差。

4.漆面要求

木漆膜平滑、光亮、牢固，面无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。

5.如是拆装产品须有拆装文字说明或图解。
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	学步车：
1.适用人群：儿童。

2.适用症状：关节痛、行动不便、运动创伤、学步车。

3.材质:不锈钢。

4.高度:适合儿童身高80cm-120cm。

5.实用性：可推行、可坐行，车架为U型防碰脚，全方位坐垫、左垫可拆。

 6.四轮为静音万象轮、可脚刹车、四平八稳、多重保护、防止侧翻，可折叠、方便收纳。
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	髋离断假肢：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善相应部位的功能状态，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：由树脂或PP等材料制作的假肢接受腔、机械关节、聚氨酯或橡胶假脚、保护性材料外装饰套及内衬等；假肢接受腔用合成树脂加增强材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

髋离断假肢配件

序号

名称

材料

1

单轴髋关节

不锈钢/铝合金

2

弯头锁紧管接头

不锈钢/铝合金

3

铝合金管

铝合金

4

锁紧管接头

不锈钢/铝合金

5

动踝关节

不锈钢/铝合金

6

动踝脚板

聚氨酯脚

7

多轴膝关节

不锈钢/铝合金

3.对线合理，接受腔舒适。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	大腿假肢（含膝离断）：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善相应部位的功能状态，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：由树脂或PP等材料制作的假肢接受腔、机械关节、聚氨酯或橡胶假脚、保护性材料外装饰套及内衬等；假肢接受腔用合成树脂加增强材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

大腿假肢配件

序号

名称

材料

1

多轴膝关节

不锈钢/铝合金

2

气门座

塑料

3

半自动气门

橡胶塑料

4

全自动气门

橡胶塑料

5

大腿可旋阴三爪连接盘

不锈钢

6

大腿可旋阳三爪连接盘

不锈钢

7

铝合金管

铝合金

8

动踝关节

不锈钢/铝合金

9

动踝脚板

聚氨酯脚

10

锁紧管接头

不锈钢/铝合金

3.对线合理，接受腔舒适。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	小腿假肢：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善相应部位的功能状态，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：由树脂或PP等材料制作的假肢接受腔、机械关节、聚氨酯或橡胶假脚、保护性材料外装饰套及内衬等；假肢接受腔用合成树脂加增强材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

小腿假肢配件

序号

名称

材料

1

方锥四爪连接盘

不锈钢

2

锁紧管接头

不锈钢/铝合金/钛合金

3

铝合金管

铝合金

4

动踝关节

不锈钢/铝合金

5

动踝脚板

聚氨酯脚

3.对线合理，接受腔舒适。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	部分足假肢：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善相应部位的功能状态，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：由国产材料制作的假肢接受腔、聚氨酯或橡胶假脚、国产材料外装饰套及内衬等；无毒、无害，符合环保要求。

3.对线合理，接受腔舒适。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	肩离断美观手假肢：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善相应部位的功能状态，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：国产接受腔、国产肩关节、国产肘关节、国产硅胶美观手头；假肢接受腔用合成树脂加增强材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

3.硅胶材质装饰性假肢。

4.对线合理，接受腔舒适。

5.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

6.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

7.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	上臂手美观假肢（含肘离断）：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善相应部位的功能状态，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：国产接受腔、国产肘关节、国产硅胶美观手头；假肢接受腔用合成树脂加增强材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

3.硅胶材质装饰性假肢。

4.对线合理，接受腔舒适。

5.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

6.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

7.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	前臂美观手假肢（含腕离断）：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善相应部位的功能状态，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：国产接受腔、国产硅胶美观手头；假肢接受腔用合成树脂加增强材料制成；无毒、无害，符合环保要求。

3.硅胶材质装饰性假肢。

4.对线合理，接受腔舒适。

5.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

6.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

7.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。
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	部分手假肢：
1.起到代偿或弥补肢体缺失部分的功能，改善相应部位的功能状态，使患者在身体平衡和外观上得到改善。

▲2.材料：国产硅胶；无毒、无害，符合环保要求。

3.硅胶定制的装饰性手套。

4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。

5.注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。

6.除满足以上条件规定外，请按各相应标准执行。

	说明
	打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


